**批复**

**保满审环书字[2020]08号**

**保定市满城区行政审批局**

**关于保定市华奥纸业有限公司技改项目**

**环境影响报告书的批复**

保定市华奥纸业有限公司：

所报《保定市华奥纸业有限公司技改项目环境影响报告书》收悉。根据环境影响评价结论、专家技术评审意见，经局领导审核通过后，研究批复如下：

一、项目位于保定市满城区城东村，在现有厂区内进行，不新增占地。中心地理坐标为北纬38°58’0.22”，东经115°20’25.32”。厂区西侧为天鸿纸业有限公司，南侧隔村路为满城原化肥厂，北侧为箱板纸加工厂，东侧为农田。

二、本项目工程总投资5000万元，其中环保投资200万元，分两期建设。一期工程拆除原有2号车间，新建制浆车间、造纸车间及锅炉等相关配套设施，安装3550型高速纸机2台、碎浆机3台、磨浆机4台等；二期工程安装3550型高速纸机2台及相关辅助设备。一期工程年产卫生纸1.6万吨，二期工程完成后全厂年产卫生纸3.2万吨。

三、项目在符合产业政策与产业发展规划，选址符合区域土地利用规划的前提下，原则同意《保定市华奥纸业有限公司技改项目环境影响报告书》的结论，你公司须严格按照环评报告书所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施要求实施项目的建设，确保各类污染物全部得到有效治理、达标排放，同时做好以下重点工作：

1、施工期定期洒水抑尘、物料运输和土方要加盖篷布、设简易围墙、选用低噪声设备等措施，防止施工期环境影响。

2、废气：食堂油烟经油烟净化器处理后由排气筒排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型标准；项目生产用热采用园区集中供热。

3、废水：生产废水采用“多圆盘过滤+深层气浮”工艺处理，污水处理站处理规模500m3/d。厂区排污口安装在线监测装置，满足满城区环保局《关于造纸企业技改环评有关问题的要求》（满环字【2009】58号）文要求及大册营污水处理厂进水水质要求。

4、噪声：采取设备基础减震、厂房隔声等措施降噪。厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、固废：包装桶生产厂家回收，废铁丝外收综合利用，污泥、浆渣全部妥善处置；职工生活垃圾定期由环卫部门清运；COD在线监测废液危废间暂存后由有资质单位进行处置。

6、认真落实防渗要求，厂区、车间地面、污水站构筑物、回水构筑物全部防渗，对排水管道、阀门等定期检查并做好维修管理工作。

四、一期工程完成后污染物排放总量控制指标建议值为：COD 11.562t/a、氨氮0.239t/a、总氮 0.455t/a、总磷 0.023t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、颗粒物0t/a、挥发性有机物0t/a。

技改完成后全厂污染物排放总量控制指标建议值为：COD 22.596t/a、氨氮0.464t/a、总氮 0.883t/a、总磷 0.044/a、SO20t/a、NOx 0t/a、颗粒物0t/a、挥发性有机物0t/a。

五、项目建成后应先行按照排污许可管理要求，办理排污许可证，并按照《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。

保定市满城区行政审批局

2020年9月23日