|  |
| --- |
| 审批意见：保满审环表字[2021]05号所报《保定市禧跃食品有限公司高档肉食品生产线建设项目环境影响报告表》收悉，根据报告表结论，经局领导审核通过后，研究批复如下：一、项目位于保定市满城新兴产业园区内，大固店村南，中心地理坐标为北纬38°52’21.3”，东经115°18’51.0”。项目东侧为空地，南侧为保定卡西红外道路设备有限公司，西侧为园区路，隔路为空地，北侧为保定欧诗琳节能材料科技有限公司和保定新鹏新型墙体保温材料有限公司。二、项目总投资28000万元，其中环保投资118万元。主要建设熟食加工车间、综合楼、动力中心等，主要生产设备包括：冻肉解冻机3台、喷烧清洗线2台、猪耳脱皮机2台、真空自动滚揉机12台、全自动冰片机2台、双笼轴绞肉机2台、真空斩拌机3台、真空拌馅机2台、盐水注射机2台、冻肉切块机1台、消毒清洗机2台、真空自动灌肠剂5台、全自动温控烟熏炉4台、自动温控油炸机1台、温控蒸煮夹层锅36台、速冻隧道2台、全自动打卡机2台、全自动扭结机2台、全自动拉伸真空包3台、自动翻盖真空包装12台、全自动灭菌锅4台、自动喷码机3台、成品自动清洗机2台、燃气锅炉2台（4t燃气锅炉1台，2t燃气锅炉1台备用）等。年产高档肉食品24000吨。三、你单位在建设及运营过程中要严格按本项目环境影响报告表规定的内容，认真落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。1、废水：生产废水经隔油池隔油后进入污水处理站（采用“隔油-气浮-A2/O-沉淀”工艺，处理能力200m3/d）处理后于生活废水经污水管网一并进入新兴产业园区污水处理厂，厂区排污口安装在线监测装置。厂区排污口水质执行《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-92）肉制品加工三级标准，同时满足满城新兴产业园区污水处理厂进水水质要求。2、废气：天然气锅炉废气采用低氮燃烧装置+15米高排气筒排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1中燃气锅炉标准。烟熏工序自带过滤装置于油炸工序油烟一并经油烟净化装置处理后经专用烟道排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2大型饮食业清单排放浓度要求。污水站废气经池体密闭+等离子光氧一体机+高效活性炭过滤装置+15米高排气筒，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准及表1二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值。3、噪声：主要为生产时设备产生的噪声，采用厂房隔声、基础减震等措施，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。4、固体废物：下脚料及废包装外售，废离子交换树脂、废活性炭更换时厂家回收；废油脂桶装储存交由相关单位处置，在线监测废液收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处置，废油脂、污泥、栅渣及生活垃圾由环卫部门统一清运处理。四、全厂污染物排放总量控制指标为：COD:11.613t/a、氨氮：0.637t/a、总氮：0.792t/a、总磷：0.014t/a、SO2：0.057t/a、NOX：0.286t/a、颗粒物：0.029t/a、VOCs：0t/a。五、项目建成后应先行按照排污许可管理要求，办理排污许可证，并按照《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。  公 章 2021年1月19日  |